YANGIN GÜVENLİK DENETLEME FORMU

DENETLENEN BİRİM :

DENETLEME TARİHİ :…./…./20..

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Denetleme Formu Uygulama Kuralları   1. *Formdaki tüm denetleme maddelerinin cevapları “Evet” veya “Hayır” olacak şekilde “X” işareti ile işaretleyiniz.* 2. *Cevapları “Hayır” olan denetleme maddelerinin neden uygulanmadığını açıklama kısmına yazınız.* 3. *Açıklama kısmının yetersiz kaldığı durumlarda sonuçları ayrı bir sayfaya raporlayarak, imzalayınız.* | | | | |
| DENETLENECEK KONULAR | | EVET | HAYIR | AÇIKLAMA |
| 1- İtfaiye aracının binaya ulaşım yolu ve hidrant sistemi uygun mu? | |  |  |  |
| 2- Yangın söndürme alet ve cihazları TSE’li ve yeterli mi? 6. aylık süreli Periyodik kontrolleri yapılmış ve etiketlenmiş durumda mı? | |  |  |  |
| 3- Birim yangın güvenlik dosyası var mı? | |  |  |  |
| 4-Yangın söndürme cihazları duvara asılımı? Yerden yüksekliği 90 cm mi? ve personelin görebileceği ve çabuk ulaşılabileceği yerde midir? | |  |  |  |
| 5-Yangın riskine göre bulunması gereken yangın söndürme tüpü miktarı yeterli mi? | |  |  |  |
| 6-Arşiv, tamirhane, kalorifer dairesi, gaz depoları, benzin istasyonları ve laboratuarlarda malzemenin özelliğine göre yeterince kimyasal yangın söndürme tüpü konulmuş mu? | |  |  |  |
| 7-Yangın dolapları bakımları yapılmış ve hortumları kullanılır durum da mı? Kullanma talimatı yanında asılı mı?  Dolap kapağında “YANGIN-110’’ yazısı mevcut mu? | |  |  |  |
| 8-Bina çok katlı ise Yangın merdiveni varsa kullanıma hazır mı? Yangına Karşı Dayanıklımı? | |  |  |  |
| 9-Elektrik tesisatı yılda bir defa kontrol ettiriliyor mu? | |  |  |  |
| 10-Elektrik ana tablosuna yakın yerde elektrik iç tesisatına İlişkin akım şeması mevcut mu? Elektrik tesisatının periyodik kontrolleri yaptırılarak kontrol raporu muhafaza ediliyor mu? (Yangın Dosyasına Takılması) | |  |  |  |
| 11-Elektrik panelinde sigortaların nereye ait olduğu etiketli mi? | |  |  |  |
| 12-Elektrik sigortaları otomatik sigorta mıdır? | |  |  |  |
| 13-Laboratuar, atölyeler dışında elektrik sobası, elektrik ocağı ve ütü kullanılıyor mu? | |  |  |  |
| 14-Yemek pişirme, çay yapma vs. yerlerde alınması gereken önemlere uyulmuş mudur? | |  |  |  |
| 15Binada yıldırımdan korunma ( Paratoner) tesisatı mevcut mu? | |  |  |  |
| 16-Yedek enerji kaynağı olarak Jeneratör Mevcut mu? | |  |  |  |
| 17-Çatı kullanılıyorsa bina çatısında elektrik tesisatı var mı? | |  |  |  |
| 18-Isıtma, soğutma, haberleşme ve iletişim alıcı ve verici elektrikli cihazların yerleştirilmesi gerektiği takdirde, elektrik cihazları için yangına dayanıklı kablo kullanılması ve kanal içerisinden geçirilmesi gibi, yangına karşı ilave tedbirler alınarak yangın yönetmenliğine uygun elektrik tesisatının çekilmesi yangın güvenlik önlemi var mı? | |  |  |  |
| 19-Çatı arası depo olarak kullanılıyor mu? (Kesinlikle kullanılmayacak) | |  |  |  |
| DENETLENECEK KONULAR | | EVET | HAYIR | AÇIKLAMA |
| 20-Yangın çıkış yönlendirme işaretleri var mı? | |  |  |  |
| 21-Kaçış Yolu olarak odalardan çıkışlar, katlardaki koridor, kat çıkışları, zemin kata ulaşan merdivenler ihtiyaca cevap verebilecek durumda mıdır? | |  |  |  |
| 22-Yangın anında can ve mal kaybını en aza indirmek amacı ile **ikaz alarm sistemi** (Sesli, Işıklı yada data İletişimli alarm) mevcut mu? Algılama sistemleri var mı? | |  |  |  |
| 23-Tüm acil aydınlatma, yönlendirme ve **yangın alarm sistemleri**, bina sahibi ya da yönetici tarafından periyodik bakım ve testlere tabi tutulmuş mu? | |  |  |  |
| 24-Periyodik bakım ve testlere tabi tutulmuş kontrol tutanağı var mı? | |  |  |  |
| 25-Çalışma odaları kilitlenmeden önce, yangına neden olabilecek unsurlar gideriliyor mu? | |  |  |  |
| 26-Yangın Yönetmeliğe uygun olarak yangın ekipleri kurulmuş mudur? | |  |  |  |
| 27-Yangın ekiplerinde görev alan personel görevlerini bilmekte midir? | |  |  |  |
| 28-Yangın ekiplerinin eğitimleri yaptırılmış mıdır? (Tatbikat) | |  |  |  |
| 29-Yangın ekiplerini gösteren levhalar katlara asılmışmıdır? | |  |  |  |
| 30-Kullanılmakta olan LPG tüpleri standartlara uygun mudur? | |  |  |  |
| 31-Doğalgaz ve LPG kullanılan mekânlarda gaz kaçağı alarm cihazı var mı? | |  |  |  |
| 32-Yedek tüpler ilgili yönetmeliğe uygun olarak depolanmakta mı? | |  |  |  |
| 33-Kazan dairesinde en az 1 adet 6 kg'lık çok maksatlı kuru kimyasal tozlu yangın söndürme cihazı ve kazan dairesi büyükse en az 1 adet yangın dolabı mevcut mudur? | |  |  |  |
| 34-Kaloriferde kullanılan yakıtın cinsine uygun olarak; alınacak önlemlerle, yapılacak işleri belirtir bir kalorifer talimatı yapılmış mıdır? | |  |  |  |
| 35-Kalorifercinin “Ateşleyici Yeterlilik Belgesi” var mıdır? | |  |  |  |
| 36-Her yıl kış mevsiminden önce, soba ve kalorifer bacaları temizletiliyor mu? | |  |  |  |
| 37-Kalorifer kazan dairesi ile yakıt depoları ayrı yerlerde mi? | |  |  |  |
| 38-Kazan dairesinin havalandırılması ile ilgili gerekli tedbirler alınmış mı? | |  |  |  |
| 39-Kazan dairesi v.b. sabotaja uygun yerlerin kapı ve camları tel kafes ve demirle kapatılarak kilitlenerek gerekli önlem alınmış mı? | |  |  |  |
| 40-Parlayıcı ve patlayıcı maddeler kullanılmakta mıdır? Kullanılmakta ise gerekli güvenlik ve depolama tedbirleri alınmış mıdır? | |  |  |  |
| 41-Binada asansör sistemi mevcutsa Yangın Yönetmeliği uyarınca gerekli tedbirler alınmış mıdır? | |  |  |  |
| 42- Sığınaklara gidiş ve harekât tarzı personeller tarafından biliniyor mu? | |  |  |  |
| **Yukarıdaki denetleme formu maddeleri tarafımızca kontrol edilerek uygun olan cevaplar işaretlenmiştir.** | | | | |
| …………………………  Fakülte/MYO/Ens. Sekreteri | …………………………  Teknik Personel/Memur | …………………………  Söndürme Ekip Başı | | |

DENETLEME FORMU UYGULANA KURALLARI

1-Formdaki tüm denetleme maddelerinin cevapları evet veya hayır olarak X işareti ile işaretlenecektir.

2-Cevapları hayır olan denetleme maddelerinin neden uygulanmadığı açıklama kısmına yazılmalıdır.

3-Denetleme formu Fakülte/MYO/Ens. Sekreteri, Teknik Personel/Memur ve Söndürme Ekip başı tarafından imzalanacaktır.

4-Cevapları hayır soruların açıklama kısmının yetersiz kalması durumunda söz konusu sorunlar ayrı bir kâğıda raporlanarak yazılmalıdır.